**Universe手机使用说明**

**尊敬的移动电话用户，感谢您选购展讯平台手机。**

使用本款手机将给您带来前所未有的惊喜体验：该款手机支持多GSM卡及多卡待机功能。

300万像素高清晰数码相机，让您留驻多彩记忆。专业MP3音乐随身听，MP4影像随身享，全方位多媒体带来全身惬意。

**安全注意事项**

使用手机前，请仔细阅读以下简明的规则并自觉遵守。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * 若驾车时拨打或接听电话，请使用耳机或停好车后再使用手机。 |  | * 手机会对飞机的通信网络产生干扰，请确保手机在整个飞行过程中处于关机状态或飞行模式状态。 |
|  | * 所有的手机都可能会受到干扰，从而影响其性能。 |  | * 在标明不可使用手机的医疗设备附近及医疗场所，请关闭手机。 |
|  | * 为了确保最佳性能，避免对手机的损坏，请您使用原装的配件和电池，请勿使用不配套的产品。 |  | * 在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险品的地方，请关闭手机，以免发生爆炸。 |
|  | * 为避免干扰爆破操作，在爆炸现场或张贴“关掉双向无线电”图标的地方应关闭手机。注意并遵守任何相关的规定或条例。 |  | * 请勿焚烧手机电池或把电池作为普通垃圾处理，避免发生生命危险及对环境造成破坏。请遵守当地政府的环保政策，及时进行处理和回收。 |
|  | * 当您的手机需要与其他设备连接时，请您仔细阅读该设备的用户说明书以确保安全。 |  | * 一些小的部件(如存储卡等)，应放置在儿童接触不到的地方，防止被儿童吞咽或其他危险产生。 |
|  | * 请您备份手机中存储的重要信息或保留一份手写记录，以防重要信息丢失。 |  | * 确保手机开机且处于服务区内，输入紧急号码，按通话键告知您的位置。未经允许，请不要结束通话。 |

目录

[手机简介 7](#_Toc307668764)

[安装SIM卡与电池 7](#_Toc307668765)

[安装存储卡 7](#_Toc307668766)

[电池充电 7](#_Toc307668767)

[开机与关机 8](#_Toc307668768)

[待机 8](#_Toc307668769)

[切换待机页面 8](#_Toc307668770)

[添加删除应用 8](#_Toc307668771)

[墙纸设置 8](#_Toc307668772)

[任务管理器 9](#_Toc307668773)

[通知 9](#_Toc307668774)

[搜索 9](#_Toc307668775)

[设置 9](#_Toc307668776)

[打开手机选项菜单 9](#_Toc307668777)

[主菜单 9](#_Toc307668778)

[使用主菜单功能表 9](#_Toc307668779)

[通话功能 10](#_Toc307668780)

[拨号盘 10](#_Toc307668781)

[拨打国际电话 10](#_Toc307668782)

[使用通讯录拨打电话 10](#_Toc307668783)

[拨打带分机的号码 10](#_Toc307668784)

[拨打紧急电话 11](#_Toc307668785)

[接听或拒绝来电 11](#_Toc307668786)

[通话中的菜单 11](#_Toc307668787)

[调节音量 12](#_Toc307668788)

[结束通话 12](#_Toc307668789)

[通话记录 12](#_Toc307668790)

[设为拒接电话 12](#_Toc307668791)

[常用功能 12](#_Toc307668792)

[更多功能 13](#_Toc307668793)

[通讯录 13](#_Toc307668794)

[浏览联系人 13](#_Toc307668795)

[火拼速查 13](#_Toc307668796)

[新建联系人 14](#_Toc307668797)

[联系人的功能菜单 14](#_Toc307668798)

[信息服务 15](#_Toc307668799)

[写信息 15](#_Toc307668800)

[短信 15](#_Toc307668801)

[彩信 16](#_Toc307668802)

[收件箱 17](#_Toc307668803)

[发件箱 17](#_Toc307668804)

[草稿箱 17](#_Toc307668805)

[已发信息 17](#_Toc307668806)

[安全信箱 17](#_Toc307668807)

[常用短语 18](#_Toc307668808)

[小区广播 18](#_Toc307668809)

[语音信箱 18](#_Toc307668810)

[信箱列表Menu功能菜单 18](#_Toc307668811)

[互联网 19](#_Toc307668812)

[浏览网页 19](#_Toc307668813)

[当前网页： 19](#_Toc307668814)

[多媒体 20](#_Toc307668815)

[音频播放器 20](#_Toc307668816)

[*播放歌曲：* 20](#_Toc307668817)

[*播放列表* 20](#_Toc307668818)

[*创建播放列表* 20](#_Toc307668819)

[视频播放器 21](#_Toc307668820)

[*播放文件：* 21](#_Toc307668821)

[相机功能 22](#_Toc307668822)

[*缩放* 22](#_Toc307668823)

[*拍摄模式* 22](#_Toc307668824)

[*设置* 22](#_Toc307668825)

[*浏览已拍摄的照片或视频* 22](#_Toc307668826)

[FM收音机 23](#_Toc307668827)

[图片浏览器 23](#_Toc307668828)

[模拟电视 24](#_Toc307668829)

[应用 24](#_Toc307668830)

[电子书 24](#_Toc307668831)

[闹钟 25](#_Toc307668832)

[日历日程 25](#_Toc307668833)

[答录机 25](#_Toc307668834)

[计算器 26](#_Toc307668835)

[录音器 26](#_Toc307668836)

[世界时间 26](#_Toc307668837)

[倒计时 27](#_Toc307668838)

[秒表 27](#_Toc307668839)

[归属地 27](#_Toc307668840)

[STK 27](#_Toc307668841)

[单位换算 28](#_Toc307668842)

[本地搜索 28](#_Toc307668843)

[备忘录 28](#_Toc307668844)

[魔音 28](#_Toc307668845)

[天气 28](#_Toc307668846)

[蓝牙 29](#_Toc307668847)

[WIFI 29](#_Toc307668848)

[JAVA 30](#_Toc307668849)

[*Java应用* 30](#_Toc307668850)

[*Java应用列表* 30](#_Toc307668851)

[设置 31](#_Toc307668852)

[话机设置 31](#_Toc307668853)

[情景模式 31](#_Toc307668854)

[连接管理 32](#_Toc307668855)

[显示设置： 32](#_Toc307668856)

[安全设置 32](#_Toc307668857)

[通话设置 34](#_Toc307668858)

[通话限制： 35](#_Toc307668859)

[文件管理 36](#_Toc307668860)

[复制文件 36](#_Toc307668861)

[新建文件夹 36](#_Toc307668862)

[附加功能 36](#_Toc307668863)

[U盘功能 37](#_Toc307668864)

[PC Camera 37](#_Toc307668865)

[驱动安装指南 38](#_Toc307668866)

[手机保养 41](#_Toc307668867)

[简单故障的排除 41](#_Toc307668868)

[手机无法开机 42](#_Toc307668869)

[手机自动关机 42](#_Toc307668870)

[PIN/PUK码锁定 42](#_Toc307668871)

[通话质量差 43](#_Toc307668872)

[无法接听电话 43](#_Toc307668873)

[无法拨打电话 43](#_Toc307668874)

[通话音量小 43](#_Toc307668875)

[对方无法听到您的声音 44](#_Toc307668876)

[来电不响铃 44](#_Toc307668877)

[电池无法充电 44](#_Toc307668878)

[显示无网络 44](#_Toc307668879)

[手机检测不到存储卡 45](#_Toc307668880)

[空间不足 45](#_Toc307668881)

[手机PC Camera无法实现菜单选项 45](#_Toc307668882)

[安全信息 46](#_Toc307668883)

[使用环境 46](#_Toc307668884)

[医疗设备 46](#_Toc307668885)

[起搏器 46](#_Toc307668886)

[助听器 47](#_Toc307668887)

[紧急呼叫 47](#_Toc307668888)

[密码访问 48](#_Toc307668889)

[开机密码 48](#_Toc307668890)

[PIN码 48](#_Toc307668891)

[PIN2码 48](#_Toc307668892)

[PUK码 49](#_Toc307668893)

[PUK2码 49](#_Toc307668894)

[电池充电注意事项 49](#_Toc307668895)

[电池使用注意事项 50](#_Toc307668896)

[配件使用注意事项 51](#_Toc307668897)

[其他安全信息 51](#_Toc307668898)

手机简介

安装SIM卡与电池

按住电源键约三秒关机；

向下推下电池盖，取下电池盖；

取下电池。装上SIM卡1（根据卡槽上的“SIM1”标志），安装SIM卡时，触点朝下（注意SIM卡上的缺口方向与卡槽一致），把SIM卡从卡槽外向里推，直至和卡槽完全吻合（SIM卡2的安装方法与SIM卡1类似）。

装上电池，使电池金属接触部分对准手机电池触片位置，再装回电池盖。

说明：

1．本说明书中的功能说明，都是以插入两张SIM卡为例，且选择［设置→通话设置→双卡设置→待机模式→双卡双待］。若您只有插入单卡或没有设置为双卡双待，则可能界面、选项与说明书的操作有所不同。

安装存储卡

您的手机支持T-Flash存储卡，插入存储卡后，您可通过手机对存储卡上的文件进行浏览、拷贝等操作，可扩大手机的存储空间。

 取出后盖和电池，根据卡盖上的提示方向翻开存储卡卡盖；

 将存储卡有金色触点的一面向下，卡较窄的一端先插入卡槽，直至与卡槽完全吻合，合上卡盖即可完成安装。

警告：

请勿快速及频繁的插拔存储卡，避免损坏存储卡。

电池充电

使用旅行充电器充电

 将电池正确装入手机；

 打开手机左侧屏幕下方处的橡胶盖，将充电器上有箭头的一面朝向屏幕方向，将充电器插头插入到充电接口，再将旅行充电器接到标准的电源插座上。

 在插入充电器后，屏幕右上方的电池强度图标 开始滚动表示充电已经开始进行。当电池充满时充电图标会停止滚动，屏幕上电池符号显示满格 。

 充电完成后，先断开充电器与标准电源插座的连接，再按住充电器两侧的按扭断开手机与充电器的连接。

注意：

1．请您使用标配的电池和充电器，否则可能会引发爆炸。

2．如果电池完全没电，则电池图标要在充电2至3分钟之后才会出现。一般根据手机的当前状态（是否开机、通话等）的不同，充电的时间为2~5个小时。

3．请您使用充电器充电，尽量避免使用USB线充电。

4．为使新电池达到最佳性能，请将电池完成二到三次充放电周期。新电池初始的几次充电请连续充10小时以上。

开机与关机

开机

按住电源键约三秒开机。

关机

按住电源键约三秒关机。

**警告：**

当您所处的地方禁止使用手机或使用手机可能引起干扰和危险

时请不要打开您的手机，且确保手机未开启定时开关机等功能。

待机

切换待机页面

左右滑动可切换至上一页/下一页。

待机页面长按Home键，进入待机页面的缩略图，选择需要切换的页面。

在待机页面按widgets或应用，并拖至底部的垃圾箱；即可删除。

添加删除应用

待机页面按Menu键，选择添加，可添加widgets和应用到待机。

在待机页面长按widgets或应用，并拖至底部的垃圾箱；即可删除。

墙纸设置

待机页面按Menu键，选择墙纸。

用户可设置普通图片作为墙纸，更可设置动态墙纸，视频墙纸。

任务管理器

待机页面按Menu键，选择任务管理器。

点击应用后面的关闭图标，将后台运行的应用关闭。

通知

待机页面按Menu键，选择通知。

用户也可以直接从状态栏向下拖出通知面板。

点击页签浏览通知消息，查看正在运行的应用。

搜索

待机页面按Menu键，选择搜索，进入本地搜索功能。

设置

待机页面按Menu键，选择设置，进入话机设置。

打开手机选项菜单

在待机状态下，长按锁屏键可打开手机选项菜单。

用户可快速设置静音/飞行模式，或关机。

主菜单

使用主菜单功能表

待机状态下，按应用程序图标，打开主菜单功能表。

滑动主菜单以显示全部应用。不同风格的主菜单，滑动方式可能不同。

选择**[主菜单->主菜单显示]**可设置不同风格的主菜单。

长按某应用的图标，可将该应用拖拽至待机页面。

按返回键或主屏图标返回待机页面。

通话功能

拨号盘

待机状态下，点按“拨号盘”按扭进入拨号盘界面，点按虚拟键盘进行拨号；

点按“呼叫”按钮 ，跳出SIM卡选择界面，选择卡1，即使用SIM1进行拨打；选择卡2，即使用SIM2进行拨打；

点按“IP”按钮，可以进行IP拨号；

点按“隐藏/展开虚拟键盘”按钮，可以隐藏或展开虚拟键盘。

拨打国际电话

拨号界面，输入国家代码（如果您输入国家代码时需要输入“+”，您可以连续点按两次“\*” 键）；

输入区号（通常不含前面的“**0**”）和电话号码；

点按 “呼叫”按钮 ，跳出SIM卡选择界面，选择卡1，即使用SIM1进行拨打；选择卡2，即使用SIM2进行拨打。

使用通讯录拨打电话

进入通讯录，查找您需要的记录；

长按记录，在选项菜单中选择呼叫。

拨打带分机的号码

拨号界面，输入总机号；

点按**［Menu→插入→暂停P］**，再输入分机号；

点按 “呼叫”按钮 ，跳出SIM卡选择界面，选择卡1，即使用SIM1进行拨打；选择卡2，即使用SIM2进行拨打。

拨打紧急电话

拨号界面，输入紧急电话号码；

点按 “呼叫”按钮 ，跳出SIM卡选择界面，选择卡1，即使用SIM1进行拨打；选择卡2，即使用SIM2进行拨打。

接听或拒绝来电

有来电时，点按“接听”按钮进行接听；

有来电时，点按“拒接”按钮拒绝接听；

锁屏状态下来电，通过左右滑动来接听或拒接电话。

通话中的菜单

在通话过程中，可进行如下功能：

**保持：**点按**［保持］**即保持当前通话，在保持通话时点按**［激活］**即恢复当前通话（该功能需要网络支持）。

**通讯录**：进入联系人列表界面。

**拨号盘：**进入拨号界面。

**录音：**将通话内容录音，录音文件将自动保存于文件管理器中。

注意：



对通话进行录音，在某些国家是非法的。因此，当您进行通话录音时，应当先

征求对方的同意。

**静音：**在通话过程中暂时关闭话筒。静音时，您可以听到对方的声音，但是对方听不到您的声音。

**免提通话：**开启或取消免提通话。

调节音量

在通话过程中，您可以通过侧键调节听筒音量。

结束通话

当需要结束通话时，您可以点按“挂断”按钮结束通话。

通话记录

显示您最近的电话记录。

滚动到任一号码并按下拨号键可回拨电话，也可以按**［Menu］**选择其他操作。

设为拒接电话

在记录详情页面，按**［Menu］**选择**[设为拒接电话]**，将该电话号码设置为拒接电话，设置之后该号码可以在**［通讯录→黑名单］**中查询到。

常用功能

长按单条记录，打开选项菜单：

**写短信：**给当前记录的号码发送短信。

**写彩信：**给当前记录的号码发送彩信。

**语言呼叫：**回拨该号码。

**IP呼叫：**用IP电话回拨该号码。

**增加至新通讯记录：**将记录的号码保持至电话本。

更多功能

通话记录页面，按**[Menu]**键打开选项菜单：

**答录留言：**在无人接听的情况下，播放主人预先设置好的信息，提示音播放完以后，录制对方的留言。

**全部删除：**在有记录的情况下，可以全部删除记录。

**通话计时：**选择您要查看的SIM卡类型后，即可查看该SIM卡的相关信息。

**GPRS流量：**查看GPRS流量的相关信息。

通讯录

浏览联系人

待机状态下，点按“通讯录”按钮进入联系人列表界面。联系人的排列顺序，是按照未命名、特殊符号、数字、字母（如果是中文名称则取中文拼音所对应的字母）。

火拼速查

待机状态下，点按“通讯录”按钮进入联系人列表界面。点按查找框即可通过虚拟键盘输入来进行查找定位（支持模糊查找）。

🖎 示例1：查找“**李四**”

输入“**57**”即可找到，由于“**李**”对应拼音的声母为“**l**”，找到“**l**”对应的键位为5键，按5键定位到“**jkl**”开头的那个单字, 在上面这个列表中有2个记录，即“**Leo**”，“**李四**”; “**四**”对应拼音的声母为“**s”**，找到“**s**”对应的键位为7键，按7键即在之前得到的列表中继续定位到“**pqrs**”开头的那个单字，所以输入“**57**”时，就会立即定位到“**李四**”。

🖎 示例2：查找“**sam**”

先输入“**sam**”所在数字键“**726**”，所以您只要按“**726**”键即可以查到。

新建联系人

**SIM1**：输入的记录添加到SIM1，每个姓名下只能存储一个号码。

**SIM2**：输入的记录添加到SIM2，每个姓名下只能存储一个号码。

**手机**：除了保存在SIM1，SIM2以外的联系人记录都存储在手机存储体中。新建手机联系人可编辑的条目有姓名、手机号码、家庭电话、公司电话、其他电话号码、选择联系人来电图片、铃声等。

注：新建联系人的姓名可以为空，号码不能为空。

联系人的功能菜单

联系人列表界面，点按“Menu”可操作的功能有：

**群组：**进入群组列表界面。

**标记：**标记单个或多个联系人。

**名片：**导入或全部导出名片。

**快捷拨号：**进入快捷拨号列表界面。

**联系人显示：**选择联系人的显示方式。

**更多：**本机号码的设置和话机容量的查询。

联系人列表界面，长按某条记录，可操作的功能有：

**写信息：**给此联系人发送信息。

**呼叫：**呼叫此联系人。

**删除：**删除此联系人。

**复制：**将此联系人进行复制。

**发送名片：**将此联系人以名片形式发送。

**导出：**导出此联系人。

**加入黑名单：**将此联系人添加到黑名单列表中。

信息服务

信息服务是一项网络服务，该功能是否能正常运行与SIM卡的类型及网络运营商所提供的功能服务有关，在使用此功能前请先确认。

写信息

使用此项功能前，必须从网络运营商那里获得相应的服务中心号码。SIM卡的存储容量根据卡的类型不同而定。

短信

待机状态下，点按“信息服务”按钮进入信箱列表界面，点按**［写信息→新建短信］**进入短信编辑界面，手动输入或从通讯录中插入联系人作为收件人，编辑信息内容后点按“发送”即将信息发送。

说明：本手机支持多条短信编辑，最多可编辑4条常用短信，每条短信最多可容纳268个中文字符或612个纯英文字符。

新建短信，点按“Menu”可操作的功能有：

**插入常用语：**在短信光标位置插入常用语。

**加入联系人信息：**从通讯录中提取姓名及电话号码，插入到短信内容中。

**加入表情符：**在短信光标位置插入表情符号。

**打开定时发送：**开启定时发送功能。

**字体大小：**设置显示信息时的字体大小。

**保存为草稿：**将编辑好的短信保存至草稿箱。

彩信

彩信是一种多媒体信息，支持GIF、JPEG、WBMP、BMP格式的图片显示。

注意：



只有网络运营商支持时，才能使用该功能。并且只有具备兼容多媒体信息功能的手机才能接收和正常显示。

待机状态下，点按“信息服务”按钮进入信箱列表界面，点按**［写信息→新建彩信］**进入彩信编辑界面，手动输入或从通讯录中插入联系人作为收件人，编辑内容或插入附件后点按“发送”即将信息发送。

新建彩信，点按“Menu”可操作的功能有：

**删除：**删除编辑的文本或插入的音视频。

**保存为草稿：**将已编辑的信息保存至草稿箱。

**页面定时：**设置幻灯片的页面定时时间。

**文本排版：**设置文本显示的位置。

**字体大小：**设置信息显示的字体大小。

收件箱

存储收到的短信和彩信。

发件箱

保存发送失败的短信和彩信。

草稿箱

保存未发送的短信和彩信。

已发信息

保存发送成功的短信和彩信。

安全信箱

安全信箱可以对指定的信息进行密码保护，保护您的信息安全。

安全信箱列表界面，点按“Menu”可操作的功能有：

**新建短信：**进入短信新建界面。

**新建彩信：**进入彩信新建界面。

**标记：**标记单条或多条信息。

**排序：**设置信息排序的类别。

**修改密码：**修改进入安全信箱的密码。

安全信箱列表界面，长按某条记录可操作的功能有：

**短信：**进入短信新建界面。

**彩信：**进入彩信新建界面。

**语音电话：**拨打语音电话。

**IP电话：**拨打IP电话。

**删除：**删除此条信息。

**锁定：**锁定此条信息。

**移动：**移动此条信息。

**复制：**复制此条信息。

**添加发件人至：**将发件人添加到通讯录中。

常用短语

写信息时可以直接引用为您预设的常用语。

小区广播

网络服务允许您接收各种内容的文本信息，如新闻、天气状况、交通信息等。有关详情请向您的网络运营商咨询。

语音信箱

此功能类似于留言机，可将您未能及时接听的来电转移到您个人专有的语音信箱中，让来电者留下口信，并以短信方式通知您语音信箱有留言。该功能是网络运营商提供的，若需要注册该业务，请与网络运营商联系以获得更详细的介绍。

注意：



可以通过设置“呼叫转移”功能，把语音来电转移到语音信箱（来电方用于留言的号码）。

信箱列表Menu功能菜单

**设置：**对短信、彩信、push消息进行相关参数的设置。

**删除全部：**进入清空信箱/清空信息界面。

**信息容量：**显示信息的存储容量。

**短信导出：**选择短信导出的信箱及路径。

互联网

注意：

1．您的网络服务商可能不支持某些功能，为了保证浏览器正常运

行，请确认您的SIM卡是否支持并开通上网功能。

2．如果您浏览网页，则需要收取相关的流量费用。  
3．如果拥有WLAN网络条件情况下，可以通过WLAN链接上网

互联网是无线通信与Internet相结合的应用平台，可以使您通过手机获得丰富的Internet信息资源和电子商务等应用。

浏览网页

打开浏览器起始页，用户可以通过界面进入输入网址、搜索、我的书签、历史记录、已存网页。menu键出更多菜单：主页、设置、清除记录和退出浏览器

主页，可进入服务提供商的主页(可以预先设置或默认的主页)

当前网页：

**选项：**进入浏览器选项列表

**前进\后退：**向前向后打开WAP页面

**停止：**停止加载WAP页面

**刷新：**刷新当前WAP页面

**加入书签：**将当前 WAP页面添加到书签列表

**书签：**打开已存储书签的列表

**历史记录：**打开浏览WAP记录的列表

多媒体

音频播放器

本手机可以播放储存在手机中的音乐文件，也可以播放下载的铃声，支持MP3后台播放。

说明：



MP3支持MPEG 1 layer 3 audio；支持MPEG 2 layer 3 low sampling rate extension；MPEG 2.5 layer 3 (unofficial)。

播放歌曲：

要播放某项内容，请从列表中选择所需条目。

要暂停播放，请点按；要继续播放，请点按；要快进或快退，请按住或。要转至下一项或上一项内容，请点按或。也可以通过手势左右滑动切换上下项内容。要打开或关闭随机播放 ()，请选择设置 > 随机播放。要重复播放当前内容() 或所有内容()，或者要关闭重复播放功能，请选择设置 > 重复播放。



点击AB可以进行复读功能操作。

要修改音乐播放效果，请选择选项 > 均衡器。

要返回到主屏幕，并使播放器在后台播放，请按home键。

要关闭播放器，请按red键。

播放列表

选择menu > 音乐列表，然后选择播放列表。

创建播放列表

1. 选择menu > 新建列表。

2. 输入播放列表的名称，然后选择确认。

3. 要立即增加歌曲，请选择是；要稍后增加歌曲，请选择否。

4. 选择完毕后，选择完成。

要删除或编辑自定义播放列表，长按弹出菜单。

以后要增加更多歌曲，可在查看播放列表时选择选项 > 添加曲目。

视频播放器

视频播放器支持格式为3gp、mp4、avi文件的播放。

若文件为非支持的标准格式，需通过转换工具转换为标准格式文件。

播放文件：

要播放某项内容，请从列表中选择所需条目。

要暂停播放，请点按；要继续播放，请点按；要快进或快退，请按住或。要转至下一项或上一项内容，请点按或。要打开或关闭随机播放 ()，请选择设置 > 随机播放。要重复播放当前内容() 或所有内容()，或者要关闭重复播放功能，请选择设置 > 重复播放。点按，快速打开浏览。



**打开：打开本地浏览，网络浏览或本地播放列表。**

**本地浏览：**浏览话机或存储卡中的视频文件。

**网络浏览：**可以打开任意网址，观看你所喜爱的视频，您可以使用GPRS网络上网，也可以用WIFI上网。

**本地播放列表：**可以播放已存的视频文件，您可以将存储卡或话机中的视频添加到本地播放列表，便于您下一次观看视频文件。

相机功能

通过设备自带的相机功能，拍摄照片和带声音的视频片段。

从主屏幕，点击相机图标，此时切换到相机的取景画面。

按返回键，退出相机程序

缩放

在拍摄前，您可先使用屏幕缩放列对拍摄对象进行放大或缩小。可点击缩放按钮，也可在取景画面上向上或向下滑动



拍摄模式

设备中内置了照片和视频两种模式。默认的拍摄模式为照片。

点击屏幕左边的菜单标签，在模式选项卡中选择视频后进行摄像。



点击屏幕左边的菜单标签，在模式选项卡中选择照片后进行拍照。



设置

点击屏幕左边的菜单标签，点击可对各项参数进行再设置。



浏览已拍摄的照片或视频

删除照片或视频



通过信息、蓝牙共享



FM收音机

初次打开FM收音机，系统会自动扫描频道并记录

(注意：您需要耳机充当天线，请在使用前插入耳机)

**搜索广播频道**

• 自动搜索广播频道，按菜单键→扫描并保存。

• 手动搜索广播频道，滑动屏幕上滚轴(移动频率红线进行调整)进行微调，或者手动输入频率。

**后台播放**

点击home键，FM后台背景播放。

**录音**

录制(定时录音)正在收听的电台，自动存入录音列表。

图片浏览器

通过相册，可以查看存储卡中的图片及拍摄的照片。

1. 从主屏幕，点击→媒体库。


2. 手机自动扫描存储卡中支持的文件。

3. 选择需要打开的相册。

4. 按菜单键，可以进行设为、设置等操作。

**浏览图片**

可以通过多点触控功能放大或缩小相册中的图片。



**图片编辑**

可对打开图片进行编辑。

模拟电视

在［模拟电视］界面下，按［选项］可以进行以下功能操作：

收藏此频道：将正在观看的频道收藏到我的频道。

我的收藏：播放收藏的频道。

频道列表：查看所有频道。

录像列表：已录制的视频文件存放在录像列表中。您可以将该视频设为屏保，开机动画，关机动画。也可以通过蓝牙或彩信发送该视频文件。您可以对选中的视频进行“标记”、“取消标记”、“标记全部”、“取消全部标记”。

搜索频道：自动搜索频道，搜索到的频道将在频道列表中显示。

选择国家/地区：选择您所在的国家/地区，以便模拟电视能搜索到频道。

设置：可设置录像存储位置，您可以将录制的视频文件存储在话机或存储卡中。

亮度调节：调节播放模拟电视时的亮度。在播放模拟电视时按5，即可快速进入亮度调节。

帮助：提供关于模拟电视的帮助信息。（模拟电视是通过内置的模拟电视信号接收芯片，实时接收并处理来自各个电视台模拟信号发射机传出的电视信号，从而实现观看同步免费的电视节目。）

应用

电子书

电子书支持TXT格式文件的浏览，您可通过PC将TXT文件拷贝到T-FLASH卡的**［Ebook］**文件夹。待机状态下，进入功能表，选择**［电子书］**。

在书架上任意选一本书，即可打开阅读；滑动进行翻页操作。

说明：



浏览电子书文件时若界面提示空间不足，请删除不需要的文件，

确保该话机有500KB以上的剩余空间。

闹钟

进入功能表，，选择 **闹钟**。

**新建闹钟**

1. 打开需要开启的闹钟的开关。

2. 根据需要设置闹钟参数。

3. 选择保存。

若要取消闹钟，关闭闹钟的开关即可。

日历日程

进入功能表，选择**日历日程**。

**创建事件**

1. 选择**Menu → 新建日程**。

2. 根据需要输入事件的详细信息。

3. 选择储存。

**查看事件**

1. 在日历上选择日期，查看特定日期的事件。

2. 点选[所有日程]页，查看所有日程。

答录机

答录机可设置开启答录功能，也用于**存储答录留言**。

对留言，用户可进行以下操作：

**呼叫：**对焦点所在的答录留语号码进行语音电话，视频电话或者IP电话的回拨。

**回复：** 对焦点所在的答录留语号码回复短信、彩信。

**删除：**删除所选的答录留言。

**发送：**可选择以蓝牙、彩信的方式发送选定的答录留言。

按**Menu**键打开选项菜单：

**标记：**对记录选择标记进行操作。

**设置：**可对答录留言进行相应的设置。

**帮助：**查看帮助文件。

计算器

1. 在功能表模式下，选择**计算器**。

2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

录音器

进入功能表，选择**录音机**。

1、按界面上 **录音** 即可开始录音。

2、按 **暂停** 暂停录音。

3、按 **停止** 可停止录音。

4、选择停止录音后，录音文件将自动保存在存储卡内**“Audio”**的文件夹内，可以点击 **文件夹** 进行查看。

世界时间

了解如何查看其他地区的时间和设定显示屏上显示的世界时间。

待机状态下，进入功能表，选择**世界时间**。

按Menu键，可进行以下功能设置：

**设为本地：**将选定的地点和时间设为本地。

**设为异地：**将选定的地点和时间设为异地**。**

**设定夏时制：**（此定义国家政策已废除）

倒计时

进入功能表，选择**倒计时**。

1.选择**倒计时**。

2.设定倒计时的时间长度。

3.选择**开始**开始倒计时。

4.计时器时间结束时，按**退出**关闭提示音。

秒表

1. 选择**秒表**。

2. 选择**开始**启动秒表。

3. 选择**计次**记录时间。

4. 完成后，选择**停止**。

5. 选择**复位**可清除记录的时间。

**归属**地

进入功能表，选择**归属地**，查询全国各大城市的区号。

点击省份或直辖市，可查看当地包括下级城市的区号。

按Menu键选择**查询**，在查询界面输入需要查询的地名或区号，点击**“确认”**，进行查询。

STK

进入功能表，选择**STK**。

进入STK子菜单，您可以使用网络运营商为您提供的增值服务。

本手机支持STK功能，但本项服务由网络运营商提供。如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

单位换算

**重量：**可选择 **“公斤—盎司”、“公斤—磅”**单位换算。

**长度：**可选择**“公里—英里”、“米—码”、“米—英尺”、“厘米—英尺”**单位换算。

本地搜索

**通讯录：**输入相关的字符串，可搜索出包含此字符串的所有联系人。

**文件：**输入相关的字符串，可搜索出包含此字符串的所有文件。

**信息：**输入相关的字符串，可搜索出包含此字符串的所有信息。

**通话记录：**输入相关的字符串，可搜索出包含此字符串的所有通话记录。

备忘录

1. 进入功能表，选择**备忘录**。

2. 选择新建备忘录。

3. 输入备忘录文本，然后选择已完成。

魔音

1. 进入功能表，选择**魔音**。

2. 开启魔音。

3. 进入魔音设置。可设置音色，角色，音效，均衡器和背景音。

天气

通过天气程序可查看气象资讯。

查看天气

1. 从主屏幕，点击 →天气。

2. 点击手动刷新天气数据；按菜单键→设置，再点击自动更新，可启用或取消自动下载数据。

3. 点击+可新增城市。通过在屏幕上向上或向下滑动查看其他城市的天气。

蓝牙

**启动蓝牙无线功能**

1. 进入功能表，选择**蓝牙**。

2. 点击开关按钮以打开蓝牙无线功能。

3. 如欲允许其他设备定位您的手机，请选择点击**本机可见性**后面的开关按钮。

**寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对**

1. 选择**配对设备 → 添加新设备**。

2. 从列表中选择设备。

3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择已完成。

当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

**使用蓝牙无线功能发送数据**

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。

2. 选择通过蓝牙发送。

**使用蓝牙无线功能接收数据**

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择已完成（必要时）。

2. 选择是确认愿意接收该设备的数据（必要时）。

WIFI

WIFI可将手机终端以无线的方式连接到无线网络。

**启动 WLAN**

1. 进入功能表，选择 **WLAN**。

2. 点击开关按钮以启动 WLAN。根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

后台的活动 WLAN 将消耗电池电量。 如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

使用工具和应用程序

**自动连接到 WLAN**

1. 进入功能表，选择 **WLAN**。

2. 点击开关按钮以打开**自动接入**。

JAVA

Java功能为您提供的强大的手机娱乐功能，您可以在手机上安装任何你喜欢的Java程序。点击列表中的Java程序，即可运行。

Java应用

长按**Java**应用，打开选项菜单：

**删除：**删除选中的Java安装程序。

**应用详情：**查看应用的详细信息。

**更新：**根据Java的信息本地或网络更新升级。

**连接设置：**设置连接参数。

**许可设置：**设置许可参数。

Java应用列表

按**Menu**键打开选项菜单：

**本地安装：**可用于安装手机或者存储卡内的Java安装程序。

**下载：**可用于下载游戏、电子书和其他下载，并对下载进行相应的设置。

**游戏下载**：可登录到相应的游戏下载网页，下载游戏程序。

**电子书下载**：可登录到相应的电子书下载网页，下载电子书。

**其他下载**：可以登录到相应的下载网页，下载您需要的东西。

**下载设置**：用于对游戏下载、电子书下载和其他下载进行相应的设置。

**恢复Java系统：**可将Java系统恢复至默认。

设置

话机设置

话机设置包含的设置项有：

**时间日期：**设置话机时间日期及显示的格式。

**语言设置：**设置话机显示语言和输入语言。

**输入法设置：**包含的设置项有中文模糊音设置、手写速度、手写字体粗细、手写字体颜色、键盘大小设置。

**校准触摸屏：**如手机未能准确响应屏幕选择，您必须进行触摸屏校准，请根据手机提示准确点击操作。

说明：



校准触摸屏过程中，若您对屏幕上交叉点的点按位置不准确，至少需要再进行连续两次准确点击操作，以确保校准的准确性。

**自动开关机：**设置自动开关机的时间及重复方式。

**电源管理：**显示电池电量。

**方向感应：**在重力的作用下，手机屏幕可以选择90度、180度、270度自动旋转。

**恢复出厂设置：**恢复话机的出厂值。

情景模式

预置的情景模式有：一般模式、静音模式、会议模式、室内模式、户外模式、耳机模式、蓝牙模式，支持用户自定义情景模式，最多可自定义5个，用户可以设置情景模式的参数。

说明：预置的情景模式不支持删除，自定义的情景模式支持删除。

连接管理

连接管理包含菜单项有：

**互联网账户：**管理互联网帐户，支持编辑与删除。

**数据连接设置：**可选择需要时连接或一直连接。

**网络选择：**可选择自动连接或手动连接。

显示设置：

显示设置包含的设置项有：

**动画效果：**包含的设置项有界面特效、横竖屏切换特效、开机动画、关机动画。

**墙纸设置：**支持的墙纸类别有：静态墙纸、动态墙纸、更多图片、视频墙纸。

**屏保设置：**设置手机的屏保。

**屏幕背光亮度：**调节屏幕背光的亮度。

**按键背光亮度：**调节按键背光的亮度。

**字体设置：**设置手机的显示字体。

安全设置

安全设置包含的设置项有：

**PIN码：**PIN码的开启与关闭，以及PIN的修改。

警告：请谨慎使用此功能，如忘记PUK密码，请咨询网络运营商。若连续10次PUK码输入错误，SIM卡将报废。



**修改PIN2码：**PIN2码的修改。

警告：



请谨慎使用此功能，若连续10次PUK2码输入错误，SIM卡将报废。

**手机锁定：**开启或关闭手机锁定

**修改手机密码：**手机密码的修改。

**隐私保护：**设置隐私保护的功能模块。

**自动锁屏：**设置自动锁屏的时效。

**屏锁密码：**开启或关闭屏锁密码。

**防盗功能：**

防盗功能（MSD），又称手机狗。主要功能是当他人非法使用手机时，收集现在手机所在的CELL ID 等信息发送给预先指定的手机。并且在一定时限或一定的开机次数后防止他人再使用此手机。手机默认的防盗功能是关闭的，需要先修改密码，然后才能启动。此后启动、关闭、修改密码时都需要先输入密码，才能作相应的操作，密码为6位。启动时除了输入密码外，还需要输入一个预先指定的手机号码（手机被盗时，接收通知短信的手机号码）才能启动。启动后，手机存储这张卡的IMSI 号，由于这个号是唯一的，插入另外一张SIM 卡，开机就会出现一个输入防盗手机密码的提示框，此时输入错误三次，或者选择退出这个界面，手机会认为您的使用是非法的，并给出一个非法使用的提示，并且此时读取CELL ID（指：小区标识）、LAC（指：位置区码，用于标识不同的位置区）、MCC（指：移动国家号。“460” 代表中国）、MNC、MCN等信息，向预先指定的手机号码发送短信。合法用户取得这条短信后可以向公安机关报案，公安机关可根据这些信息通过运营商来查询手机的非法使用情况（包括手机的使用位置区域，通信记录等）。

若此时发送失败或此时正在发送短信，下一分钟继续发送，直到发送成功为止。待机满24 小时或者重新开机，手机会再次发送一个短信给您预先指定的手机号码。发送短信成功次数达到一定的数量（15次）后，任何一张非法使用的SIM卡都不能使用本机，手机会自动关机。

注意：



手机被盗后请及时向公安机关报案，但不能确保一定能找回丢失的手机，请您保管好个人财物。

若手机认为这张卡是非法使用的卡，想要打开防盗功能会提示无权使用，即不能使用防盗功能菜单下的相应功能。若手机使用别的卡开机，输入密码正确，发送消息计数从0开始，同时会提示是否绑定此卡。选择绑定，则手机会更新使用此手机的IMSI 卡号信息，认为这张卡是本机的指定卡。

**开启：**启用此功能必须先设置密码，开启时需要输入防盗密码和通知手机号码（接收非法使用此手机的SIM卡发送关于此非法SIM卡的信息），设置完毕，防盗功能启动。

**关闭：**关闭防盗功能。关闭防盗功能必须先输入防盗密码。

**修改密码：**防盗密码的修改。

警告：



请谨慎使用此功能。如忘记密码将无法使用手机。

**固定拨号：**固定拨号的开启与关闭，以及固定拨号列表的管理。

**黑名单：**黑名单的设置及列表的管理。

通话设置

通话设置包含的设置项有：

**多卡设置：**包含的设置菜单有待机模式、本卡回复、设置卡槽名称。

**呼叫转移：**

* + **无条件转移：**开启后，可将所有来电转接至语音信箱或预先设置的电话号码。选择“查询状态”可查看无条件转移服务的当前状态。
  + **遇忙时转移：**开启后，如手机正在通话中，来电将被转移到语音信箱或预先设置的电话号码上面。
  + **无应答转移：**开启后，如在设定时间后无应答，来电将被转移到语音信箱或预先设置的电话号码上面。
  + **无法到达转移：**开启后，当因无信号或关机而联络不到时，来电将被转移到语音信箱或预先设置的电话号码上面。
  + **取消全部转移：**取消所有呼叫转移。

注意：



设置“**呼叫转移**”前需先关闭“**飞行模式**” 。

**呼叫等待：**

* + **开启：**开启成功后，当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您有新的来电。您可以将当前的电话保持，接听另一个电话。
  + **关闭：**关闭呼叫等待业务。当您在通话中又被其他人呼叫，将无法再接到该来电。
  + **查询状态：**可查看呼叫等待业务的当前状态。

通话限制：

* + **所有呼出：**限制拨打任何电话。
  + **所有来电：**限制所有来电拨入。
  + **漫游时来电：**漫游时无法接听来电。
  + **国际呼出：**禁止拨打国际电话。
  + **国际漫游呼出：**禁止国际漫游呼出。
  + **取消全部限制：**取消所有通话限制。
  + **修改通话呼叫限制密码：**修改呼叫限制功能密码。

注意：



有些网络运营商限制此功能的使用，详情请向网络运营商咨询。

您申请该项服务时，您的网络运营商会向您提供最初的网络密码。

**线路选择：**可选择线路1或线路2。

**隐藏本机号码：**设置本机号码的显示方式。

**其他：**包含的设置项有IP一键通、语音通话每分钟提示音、自动重拨、去电接通振动、拒接后回短信、来电语音播报。

文件管理

文件管理器可对手机存储卡中的文件进行管理。

复制文件

1. 复制文件，长按弹出复制菜单，进入复制模式。

2. 选择要复制的目标文件夹，点击右边确认icon或进入该文件夹点击“选择该目录”

3. 复制多个文件，点击败“标记”多选。

新建文件夹

1. 打开文件管理器。

2. 按菜单键→新建文件夹。

3. 输入文件夹名称，点击保存。

附加功能

U盘功能

U盘的使用步骤如下：

使用前，请确认您的电脑为Windows2000或WindowsXP系统。

用手机配套提供的USB数据线正确连接电脑和手机。

手机连接电脑，在手机端选择**［U盘］**。电脑识别U盘成功后，在右下角状态栏中会出现一个绿色的USB设备小图标。

打开“**我的电脑**”，此时可看到“**可移动磁盘**”，即可进行U盘操作。

通过手机浏览的多媒体文件必须存放在指定目录下才能识别，放在其他目录的话无法通过手机读取或播放。如图片文件只有在“Photos”目录下的时候才能在手机上读取。

注意：



1．当手机处于U盘使用状态时，您可以看到某些默认应用文件，一旦删除U盘默认的文件将永久丢失。

2．U盘使用后，先在电脑上卸除U盘设备，并得到系统提醒，安全拔出U盘，否则容易造成数据丢失，甚至U盘文件系统的破坏。

3. 支持USB1.1。

PC Camera

本手机也作为网络摄想头使用，您可以通过该功能，与朋友进行视频交流，丰富您的生活。

PCCamera:连接上USB线既可直接当作PCCamera使用。

注意：




1．PC Camera当前驱动只支持Windows2000/ Windows xp。

2．在使用PC Camera功能前必须预先安装驱动。

驱动安装指南

**windows＠ 2000平台安装指南：**

1. 连接手机和计算机，并在手机上选择［**PC Camera**］菜单。
2. 计算机上会弹出对话框，单击<**下一步(N)** >。
3. 在弹出的对话框中单击<**下一步(N)**>。
4. 在弹出的对话中选中“**指定一个位置(S)**”，单击<**下一步(N)**>。
5. 在如下的弹出对话框中单击<**浏览(B)…**>，选择驱动所在的目录下的“**scicamd.inf**”文件，然后分别单击<**确定**>和<**完成**>，完成驱动的安装。




**windows＠ xp平台安装指南：**


1. 连接手机和计算机，并在手机上选择“**PC Camera**”菜单后，选择［**开启**］。
2. 在计算机上右键单击“**我的电脑**”，选择“**属性**→**硬件**→**设备管理器**”，然后在如下的对话框中选中“**USB视频设备**”单击右键，选择“**更新驱动程序**”。




1. 选择如下对话框的设置，单击“**下一步(N)**”按钮；




1. 选择如下对话框的设置，单击“**下一步(N)**”按钮；




1. 在如下的对话框中单击<**从磁盘安装(H)**>。



1. 在如下的弹出对话框中单击<**浏览(B)…**>，选择驱动所在的目录下的“**scicamd.inf**”文件，然后单击<**确定**>。



1. 在弹出对话框中，单击<**下一步(N)**>。
2. 单击<**仍然继续**>完成驱动的安装。



请在开机状态下，将数据线连接至手机和电脑，在手机上选择［**Pc Camera**］。

**开启**：开启PC Camera。

注意：



1．如未达到更好的效果及性能，请在您的系统上安装DirectX9或以

上版本。

2．驱动安装过程中可能需要您的系统安装光盘。

若您需要更新当前驱动，操作步骤如下：

1. 请在“**设备管理器**”中寻找如下名称的设备：

**PC Camera1.0**：windows 2000平台及windows xp sp1平台，未装驱动前。

**USB视频设备**：windows xp sp2平台，未装驱动前。

**SCI USB Camera**：已经安装驱动后。

1. 选中每个设备，单击右键选择“**更新驱动程序**”。

安装完毕后，此时您可以与朋友进行Tencent QQ视频聊天。若您在Tencent QQ中不能正确看到图像，请在“**显示属性**”中更改“**颜色**”值为24或32位。

手机保养

手机是高精密的电子产品，请您细心保养。以下建议可以帮助您保养手机，延长手机的使用寿命：

* 手机及其配件应放置在儿童接触不到的地方。
* 保持手机干燥。雨水、湿气或水分会腐蚀电路板。如果手机不慎进水，应及时取出电池，并立即送到当地授权服务中心进行处理。
* 请勿将手机放置在满是灰尘的地方，否则会影响手机的正常使用。
* 液晶显示屏是手机中较容易受损的部件，应尽量避免手机掉落地上或受到强烈震动；禁止使用尖锐的物体触碰屏幕。
* 请勿将手机放在温度过高的地方。高温会缩短电子设备的寿命，破坏电池，使手机塑料外壳变形或融化。
* 请勿将手机放在温度过低的地方。否则，当手机温度升高到正常温度时，内部会有湿气生成，会损坏手机电子线路板。
* 请勿扔放、敲击或剧烈摇晃手机，以免毁坏手机内部电路板和精密的结构。
* 请勿用化学制剂、清洗溶剂或强洗涤剂来清洗手机，应用浸有肥皂水的软布轻轻擦洗。
* 请勿用颜料涂画手机，以防可拆卸部件被粘住从而影响正常操作。
* 请用清洁的软布清洗透镜。如：照相机镜头。
* 更换天线时，只能使用配套的或指定的天线。使用未经许可的天线、附件或改装手机，会损坏手机并违反无线电设备的有关条例。

简单故障的排除

在使用手机的过程中，若出现异常情况，请参见下表的指导排除故障。如果仍无法解决，请联系指定的维修中心。

手机无法开机

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 按住挂机键的时间偏短 | 请按住挂机键三秒以上 |
| 电池电量耗尽 | 请充电 |
| 电池安装有误 | 请正确安装电池 |
| 非法使用导致无法开机 | 请输入正确的防盗密码 |

手机自动关机

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 是否启用了定时关机的功能 | 如果您不需要定时关机功能，请取消 |
| 电池电量不足 | 请充电 |
| 电池松动 | 请按照说明书中电池的安装方法正确安装电池 |
| 非法使用导致自动关机 | 请输入正确的防盗密码 |

PIN/PUK码锁定

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| PIN码（个人识别码）/ PUK码（解锁PIN码）输入有误 | 请输入正确的密码 |

注意：



1．若PIN码连续3次出错，则SIM卡和手机的许多功能将被锁定，

具体请参见P59的“”。

2．无法保证有正确的PIN和PUK码，请联系运营商或零售商。

通话质量差

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 当前信号强度突变 | 您可能处于高速移动的状态（乘坐火车或汽车等），可以根据信号强度标记来判断，选择信号强度高的地方进行通话，保证通话质量 |
| 处于信号接收不良区域 | 请移至空旷地方 |

无法接听电话

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 设定了呼叫转移 | 请根据需要取消呼叫转移 |
| 设定了通话限制 | 请根据需要取消通话限制中的相关限制功能 |

无法拨打电话

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 手机处于关机状态 | 请开机 |
| 不处于网络服务区内 | 请确认网络处于正常服务状态 |
| 没有正确地插入合适的SIM卡 | 请确认您的SIM卡是否可以正常使用 |
| 设定了通话限制 | 请根据需要取消通话限制中的相关限制功能 |
| 键盘自动锁 | 请选择左软键+#键，解开键盘锁 |

通话音量小

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 通话音量设定过低 | 请调大通话音量 |

对方无法听到您的声音

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 话筒离发声源太远 | 请将话筒靠近您的嘴部 |

来电不响铃

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 来电提示设置为静音 | 请重新设定手机来电提示为铃声提示 |
| 响铃音量设定太低 | 请增大提示音量 |
| 设定了呼叫转移 | 请取消呼叫转移 |

电池无法充电

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 电池耗尽，且放置的时间太长 | 请在手机提示电池电量不足后，及时充电 |
| 电池与手机接触不良 | 请确保电池正确安装 |
| 充电器与手机接触不良 | 请连接好充电器与手机的接口，此时手机屏幕出现充电图标 |
| 电池或充电器已损坏 | 请与本公司指定保修点联系 |
| 周围环境温度过低或过高 | 请确保手机置于正常温度中充电 |

显示无网络

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| SIM卡安装不正确 | 请参照说明书中SIM卡的安装方法正确安装 |
| SIM卡与手机的触点上有杂质 | 请确保SIM卡与手机触点的清洁 |
| SIM卡无效 | 请检查SIM卡是否已经过期作废 |
| 网络环境处于弱场强区 | 请移至网络信号强的地方使用手机 |

手机检测不到存储卡

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 存储卡插入不正确 | 请根据说明书中存储卡的插入方法正确使用存储卡 |
| 存储卡已损坏 | 请更换存储卡 |

空间不足

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 彩信或短信占用了过多的存储空间 | 请删除不需要的彩信或短信以释放空间 |
| 浏览器中保存的历史记录占用了过多的存储空间 | 请选择［**通信**→**浏览器**→**WAP设置**→**浏览器设置**→**清空缓存**］，以释放空间 |

手机PC Camera无法实现菜单选项

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的故障原因 | 解决措施 |
| 手机连接到计算机后，手机上未出现“**PC Camera**”菜单 | 1．请确认计算机上USB接口是否完好  2．请确认您是否正确使用零售商提供的连接线 |

安全信息

使用环境

为了确保您合理地使用手机，避免对您及环境造成影响，请您切记在任何地方使用手机都应该遵守有关的规定和条例。

在任何有可能引起爆炸的地方如加油站、燃料库、化工厂或进行爆炸作业的地方请您关闭手机，并遵守那里的所有安全标志和说明。违反有关的规定有可能会引起爆炸，导致人身伤亡。

在飞机上使用手机会给飞机的飞行操作造成干扰，产生危险。因此，在登机前请务必关闭您的手机，并确保手机在整个飞行过程中都处于关机状态。

驾车时，请将手机放置于专用支架上，请勿放置在座位，或在碰撞、急刹车时可能滑落的地方。驾驶过程中请勿使用手机，以保证安全驾驶，避免交通事故。若您一定要使用手机，请使先停好车再使用手机。

请将手机远离高温环境，避免手机因电池温度升高而发生爆炸。

医疗设备

在明文规定要求关机的电子医疗设备（如心脏起搏器、助听器等医疗设备）附近请您关闭手机。大多数的医疗设备具有屏蔽手机产生的射频信号的功能，但也有一些电子设备不具有这种功能。如有疑问或不确定医疗设备是否具有屏蔽射频信号的功能，请向医生或医疗设备厂商咨询。

起搏器

起搏器制造商建议您的手机和心脏起搏器之间至少保持大约6英寸（即15.3cm）以上的距离，以免手机对起搏器造成干扰。

**佩戴起搏器的人员**：

当您的手机处于开机状态时，必须保证手机与起搏器之间的距离至少保持在大约6英寸（即15.3cm）以上。

请勿将手机放置在胸前的口袋内。

请您使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话。

注意：



如果怀疑有干扰请您立即关闭手机，并及时向医务人员咨询

助听器

手机可能会给一些助听器造成干扰，如果造成干扰，请您立即与助听器制造商联系。

紧急呼叫

由于本款手机与其他手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络及个人设定功能，无法保证您的手机在任何情况下都能连接成功，请您切勿只依赖手机实现重要通信（如医疗急救等事项）。

**拨打紧急电话**

如果您的手机处于关机状态，请您开机并检查网络信号是否够强。

* 正确的输入当地的急救号码（如120急救中心），不同的地区急救号码不同。
* 请按通话键进行呼叫。

注意：



进行紧急呼叫时，请您尽量准确的提供所有的重要信息。此时手机可能是事故现场唯一的通信工具，未经许可请不要结束通话。

密码访问

手机与SIM卡可用密码保护，以防手机和SIM卡被非法使用。

开机密码

防止手机未经您的同意而被他人使用。预设密码在您第一次使用此功能时设置。您使用手机后，请尽快更改开机密码且务必保密。

PIN码

即个人识别码，保护SIM卡的密码，以防未经您的同意SIM卡被他人使用。通常PIN码与SIM卡一起被提供。启用开机PIN码时，您每次开机需要输入密码方可正常启用话机功能。

注意：



如果连续三次输错PIN码，SIM卡会被锁。您需要输入PUK码解锁。

（如没有PUK码，请立即与您的网络运营商或SIM卡零售商联系，

索取PUK码。请不要输入任何字符）。

PIN2码

PIN2是实现SIM卡特殊功能的密码，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如计价单位，使用固定拨号等)时要求输入的。通常PIN2码与SIM卡一起被提供。如果您连续三次输错PIN2码，则PIN2码会被锁，此时需要输入PUK2码解锁。

PUK码

解锁PIN码。通常PUK码与SIM卡一起提供。如果您没有，请联系您的网络运营商或SIM卡零售商。如果您连续十次输错PUK码，则SIM卡不能再使用，请向您的网络运营商申请新卡。PUK码不能改变。

PUK2码

解锁PIN2码。通常PUK2码与SIM卡一起提供，PUK2码可以更改被锁住的PIN2码。如果连续十次输错PUK2码，将不能使用某些功能，请向您的网络运营商申请新卡。PUK2码不能改变，如果丢失了，请联系服务供应商。

电池充电注意事项

本款手机使用锂离子电池提供能量，系统环境、手机设定等均会影响手机的待机及通话时间。

请使用本公司标配的电池和充电器，使用非本公司认可的电池或充电器而造成的损坏，本公司不承担后果。

开机状态下，手机屏幕上电池电量图标中的电量棒开始滚动。

注意：



1．如果电池完全没电，则电池图标要在充电2至3分钟之后才会出现。一般根据手机的当前状态（是否开机、通话等）的不同，充电的时间为2~5个小时。

2．为使新电池达到最佳性能，请将电池完成二到三次充放电周期。新电池初始的几次充电请连续充10小时以上。

手机充电的过程中请勿用湿的手接触手机电池或充电器以免发生危险。

手机充电时，请您尽量不要使用手机。

待电池充满后，电池图标停止滚动，此时可以将手机从充电器的适配器接口中取出。

电池使用注意事项

电池使用情况由网络、手机设定、手机使用情况而定，以容量为1200毫安时的锂离子电池为例，通话时间约为6-8小时，待机时间约为150-240小时。

请不要使用任何已损坏的充电电池。

网络基站附近使用手机时，电池耗量小。因此通话和待机时间很大程度受蜂窝网的信号强度与网络运营商设定的参数的影响。

电池充电时间取决于电池余下容量、类型及充电器型号。当电池使用时间明显缩短许多时，建议您更换电池，以保证手机性能。

请您使用夏新公司标配的电池和充电器，否则可能会引发爆炸。不需用充电器时请切断电源。勿将电池连接充电器超过一周，过度充电将会缩短电池的使用寿命。

请勿将电池正负极性接反。

请勿将电池放置于温度过高或过低的地方，这样会减少电池的容量和寿命。请尽可能在室温下使用电池。

不可将电池短路，电池短路会损坏电芯或电池内部的保护电路。当您将不用的电池放置于口袋或包里时，金属物品（硬币、别针或钢笔等）可能将电池正负两级直接连接即电池短路，因此请单独、妥善放置电池。

请勿焚烧手机电池或者把手机电池作为普通垃圾处理。避免发生生命危险及对环境造成损害请遵守当地政府的环保政策，及时进行处理和回收。

若您的手机、电池或其他充电设备不慎进水，请勿将其放入任何加热设备（如干燥机、微波炉等）进行烘干。手机或其他产品可能会发生故障，甚至可能导致手机、电池或其他充电设备燃烧、膨胀、爆炸。

请按相关说明处理废弃的旧电池。

对于上述由于错误操作而造成的任何直接或间接的损坏夏新公司不承担任何责任。

配件使用注意事项

请您将所有的配件（如SIM卡、存储卡、电池等）放置于儿童接触不到的地方，以免发生危险。

取出手机电池前，请务必关闭手机，断开手机与充电器的连接。

由于手机配件不具有防水性能，请保持所有配件干燥。

切断任何配件的电源时，应正确拔出插头，切勿拉扯电源线。

如果手机、电池、充电器运行不正常，请联系最近的，有维修资格的维修部进行维修。

其他安全信息

在不使用手机时，建议您关闭手机，并取出电池，以节约能源，消除手机辐射。

在使用手机时，请勿将音量调节得过大，避免对听力造成伤害。

非专业人员，不可自行拆开移动电话终端和电池。

建议您尽量不使用带磁铁扣皮套，以避免磁铁会对手机的开关机信号造成干扰且坚硬的铁扣可能压坏液晶屏；塑料材质的手机套会导致水蒸气挥发不畅，腐蚀手机内部元器件，并且会导致外壳氧化掉色。